�
�
�

1/24

MODULE

2/24

un module est une unité de programme dont les données ou les procédures sont liées par des caractéristiques fonctionnelles communes.

C’est un élément compilable au même titre qu’un sous programme. C’est donc un fichier portant l’extension .f

Il contient tout type de variables, celles-ci étant accessibles par tout sous-programme.

MODULE

3/24

MODULE YEMFFT IMPLICIT NONE ! ------------------------------------------------------------------ !* Constant arrays needed by meridional FFT REAL,ALLOCATABLE:: TRIGSE(:) INTEGER,ALLOCATABLE:: NFAXE(:) REAL,ALLOCATABLE:: TRIGSG(:,:) INTEGER,ALLOCATABLE:: NFAXG(:,:) ! ------------------------------------------------------------------ END MODULE YEMFFT

MODULE

4/24

Dans Arpege et Aladin, les modules s’appellent YOMxxx ou YEMxxx.

SUBROUTINE SUEDYN

!**** *SUEDYN* - Initialize constants and control for the dynamics ! for ALADIN

[...]

USE YOMCT0 , ONLY : LRUBC USE YOMCST , ONLY : RD ,RCVD ,RKAPPA ,RPI USE YOMDIM , ONLY : NSMAX USE YOMDYN , ONLY : TSTEP ,SITIME ,RTEMRB USE YEMDYN , ONLY : RBELL1 ,RBELL2 ,NEFRCL , & TEFRCL, & XKCOEF USE YOMLUN , ONLY : NULOUT ,NULNAM USE YOMGEM , ONLY : VBH ,VAH ,RSTRET USE YEMGEO , ONLY : ELX ,ELY USE YEMLAP , ONLY : NCPLN ,NPNE

IMPLICIT LOGICAL(L)

[...]

NAMELIST

5/24

une namelist regroupe différents paramètres ayant des caractéristiques fonctionnelles communes.

Elle est associée à un module. Son utilisation permet de modifier certains paramètres du code sans devoir recompiler de sous-programmes. Ce type de modification se fait au niveau du script de lancement

NAMELIST

6/24

C ------------------------------------------------------------------ C* NAMELIST NEMDYN C C NAMELIST FOR THE DYNAMICS AND FOR C TRESHOLD TRUNCATION C OF MAP FACTOR C C ------------------------------------------------------------------ NAMELIST/NEMDYN/ TEFRCL,RBELL1,RBELL2, & NTRUN C ----------------------------------------------------------------------

NAMELIST

7/24

Dans Arpege et Aladin, les namelist s’appellent NAMxxx ou NEMxxx.

SUBROUTINE SUEDYN !**** *SUEDYN* - Initialize constants and control for the dynamics ! for ALADIN [...] IMPLICIT LOGICAL(L) #include "nemdyn.h" [...]

NAMELIST

8/24

[...]

&NAMPHY LMPHYS=.T., LTHERMO=.T., LVDIF=.T., LRAY=.T., LGWD=.T., LCVRA=.T., LSTRA=.T., LSFHYD=.T., LNEIGE=.T., LHMTO=.T., LNEBCO=.F., LNEBT=.F., LNEBN=.T., &END &NAMPHY0 &END &NAMPHY3 &END &NAMPHY2 &END

[...]

SETUP

9/24

Le setup est l’instant au cours duquel les variables necessaires au modèle sont initialisées.

C’est une phase cruciale, la plupart des problèmes que l’on rencontre viennent du setup.

SETUP

10/24

1. commentaires 2. inclusion des modules 3. déclarations 4. inclusion des namelist 5. valeurs par défaut 6. lecture de la namelist 7. test de cohérence 8. impression listing

Structure des routines de setup

SETUP

11/24

SUBROUTINE SUEDYN

!**** *SUEDYN* - Initialize constants and control for the ! dynamics for ALADIN ! Purpose. ! -------- ! Initialize YEMDYN, the common that controls the ! dynamics of the model.

!** Interface. ! *CALL* *SUEDYN

! Explicit arguments :

! Implicit arguments : ! MODULE YEMDYN

! Method. ! See documentation

! Reference. ! ARPEGE/ALADIN DOCUMENTATION

! Author. ! ALADIN/MICECO

! Modifications. ! -------------- ! Original : 92-04-30 ! R.Bubnova (95-02-03) cleaning

! ------------------------------------------------------------------

SETUP

12/24

USE YOMCT0 , ONLY : LRUBC USE YOMCST , ONLY : RD ,RCVD ,RKAPPA ,RPI USE YOMDIM , ONLY : NSMAX USE YOMDYN , ONLY : TSTEP ,SITIME ,RTEMRB USE YEMDYN , ONLY : RBELL1 ,RBELL2 ,NEFRCL ,TEFRCL, & XKCOEF USE YOMLUN , ONLY : NULOUT ,NULNAM USE YOMGEM , ONLY : VBH ,VAH ,RSTRET USE YEMGEO , ONLY : ELX ,ELY USE YEMLAP , ONLY : NCPLN ,NPNE

IMPLICIT LOGICAL(L)

#include "nemdyn.h"

! ------------------------------------------------------------------ !* 1. Set default values ! ------------------ TEFRCL=TSTEP RBELL1=6. RBELL2=6.

! ------------------------------------------------------------------

SETUP

13/24

! ------------------------------------------------------------------ !* 2. Modify default value and print the final one ! --------------------------------------------

CALL POSNAM(NULNAM,’NEMDYN’) READ(NULNAM,NEMDYN)

IF (MOD(TEFRCL,TSTEP).GE.1.E-8) THEN WRITE(UNIT=NULOUT,FMT=’(’’ TEFRCL MUST BE A & MULTIPLE ’’, ’’OF TSTEP’’)’) CALL ABOR1 ELSE NEFRCL=NINT(TEFRCL/TSTEP) ENDIF

WRITE(UNIT=NULOUT,FMT=’(’’TEFRCL = ’’,F15.1, & ’’ RBELL1 = ’’, E15.2,’’ RBELL2 = ’’,E15.2)’) & TEFRCL, RBELL1, RBELL2 ! ------------------------------------------------------------------

SETUP

14/24

par ligne de commande

C’est la méthode à employer:

on lance une éxecution en utilisant des options avec une syntaxe type Unix:

MASTER -v$VERSION -e$CNMEXP -c$NCONF \ -t$TSTEP -f$NSTOP -a$ADVEC \ -m$MODEL

la plupart des blocs de namelist sont alors vides.

SETUP

15/24

NCONF = 001 VERSION = meteo CNMEXP = ALAD TSTEP = 490.910 NSTOP = h36 ADVEC = sli MODEL = aladin options de la ligne de commande pour une prévision:

SETUP

16/24

NCONF = 001 VERSION = meteo CNMEXP = ALAD TSTEP = 490.910 NSTOP = t0 ADVEC = eul MODEL = arpifs options de la ligne de commande pour générer des fichiers de couplage:

EXEMPLE

17/24

namelist de la configuration e927

&NAMFPD NLAT=200, NLON=200, RLATN(1)=54.97543335, RLATS(1)=33.66090012, RLONW(1)=-11.17915630, RLONE(1)=19.64583206, NFPLUX=189, NFPGUX=189, NFPZONL=8, NFPZONG=8, &END &NAMFPG FPRPK=0.725, NFPLEV=27, FPLON0=2.57831001, FPLAT0=46.46884918, NFPSOTRP=1, &END

EXEMPLE

18/24

namelist de la configuration e927

&NAMFPC NDOMFP=1, CFPFMT=’LELAM’, CFPDOM(1)=’FRAN’, CFP3DF(1)=’TEMPERATURE’, CFP3DF(2)=’WIND.U.PHYS’, CFP3DF(3)=’WIND.V.PHYS’, CFP3DF(4)=’HUMI.SPECIFIQUE’, CFP2DF(1)=’SURFPRESSION’, CFP2DF(2)=’SPECSURFGEOPOTENTIEL’, CFPPHY(1)=’SURFTEMPERATURE’, CFPPHY(2)=’PROFTEMPERATURE ’, CFPPHY(3)=’PROFRESERV.EAU ’, CFPPHY(4)=’SURFRESERV.NEIGE’, CFPPHY(5)=’SURFRESERV.EAU ’, CFPPHY(6)=’SURFZ0.FOIS.G ’, CFPPHY(7)=’SURFALBEDO ’, CFPPHY(8)=’SURFEMISSIVITE ’, CFPPHY(9)=’SURFET.GEOPOTENT’, CFPPHY(10)=’SURFIND.TERREMER’, CFPPHY(11)=’SURFPROP.VEGETAT’, CFPPHY(12)=’SURFVAR.GEOP.ANI’, CFPPHY(13)=’SURFVAR.GEOP.DIR’, NRFP3S=1,2,3,...,26,27, NFPCLI=2, LFPQ=.FALSE., LFPSPEC=.T., LFPBACK=.F., &END

EXEMPLE

19/24

namelist de la configuration 1

&NAMCT0 CNPPATH=’.’, LIOGAUX=.FALSE., LFROG =.TRUE., NFFTCR=1, LMULC2=.FALSE., NFRHIS=1, NHISTS(0)=-13, NHISTS(1)=-0, NHISTS(2)=-3, NHISTS(3)=-6, NHISTS(4)=-9, NHISTS(5)=-12, NHISTS(6)=-15, NHISTS(7)=-18, NHISTS(8)=-21, NHISTS(9)=-24, NHISTS(10)=-27, NHISTS(11)=-30, NHISTS(12)=-33, NHISTS(13)=-36, NFRPOS=1, NPOSTS(0)=-13, NPOSTS(1)=-0, NPOSTS(2)=-3, NPOSTS(3)=-6, NPOSTS(4)=-9, NPOSTS(5)=-12, NPOSTS(6)=-15, NPOSTS(7)=-18, NPOSTS(8)=-21, NPOSTS(9)=-24, NPOSTS(10)=-27, NPOSTS(11)=-30, NPOSTS(12)=-33, NPOSTS(13)=-36, NFRSDI=15, LMLTSK=.TRUE., NTASKS=8, CFPATH=’ICMSH’, CFPNCF=’ECHAL’, LTWOTL=.TRUE., LFPOS=.TRUE., &END

EXEMPLE

20/24

namelist de la configuration 1

&NAMDYN VMAX2=130., LCORAN=.TRUE., LEVGO=.TRUE., HDIRVOR=2853., HDIRDIV=317., HDIRT =2853., HDIRQ =2853., HDIRSV =0., HDIRSP =0., REXPDH =4., SLEVDH =1., VESL=0.1, VESLA=0.1, REPS1 =0., REPS2 =0., REPSM1=0., REPSM2=0., REPSP1=0., NVLAG =3, NWLAG =3, NTLAG =3, NQLAG =2, LADVF=.TRUE., &END

EXEMPLE

21/24

namelist de la configuration 1

&NAMPHY LMPHYS=.T., LTHERMO=.T., LVDIF=.T., LRAY=.T., LGWD=.T., LCVRA=.T., LSTRA=.T., LSFHYD=.T., LNEIGE=.T., LHMTO=.T., LNEBCO=.F., LNEBT=.F., LNEBN=.T., &END &NAMINI NEINI=2, &END &NAMDFI NEDFI=7, NSTDFI=8, NTPDFI=4, RTDFI=480.0, RTDFIA=240.0, TAUS=10800., &END

EXEMPLE

22/24

namelist de la configuration 1

&NAMFPC NDOMFP=0, LFITV=.TRUE., NFPGRIB=1, CFPFMT=’LALON’, LFPUVDZ=.TRUE., NFPCLI=1, CFPDOM(1)=’FRANP01’, CFP3DF(1)=’GEOPOTENTIEL’, CFP3DF(2)=’TEMPERATURE’, CFP3DF(3)=’VENT_ZONAL’, CFP3DF(4)=’VENT_MERIDIEN’, CFP3DF(5)=’HUMI_RELATIVE’, CFP3DF(6)=’THETA_PRIM_W’, CFP3DF(7)=’PRESSURE’, CFP3DF(8)=’ABS_VORTICITY’, CFP3DF(9)=’VITESSE_VERTICALE’, CFP2DF(1)=’SURFPRESSION’, CFP2DF(2)=’MSLPRESSURE’, CFP2DF(3)=’JETVENT_ZONAL’, CFP2DF(4)=’JETVENT_MERIDIEN’, CFP2DF(5)=’JETPRESSURE’, CFP2DF(6)=’ICAOTROP.PRESSUR’, CFP2DF(7)=’ICAOTROP.TEMPERA’, CFPPHY(1)=’SURFTEMPERATURE’, CFPPHY(2)=’PROFTEMPERATURE’, CFPPHY(3)=’SURFRESERV.EAU’, CFPPHY(4)=’PROFRESERV.EAU’, CFPPHY(5)=’SURFRESERV.NEIGE’,

[...]

EXEMPLE

23/24

namelist de la configuration 1

&NEMBICU IEAL(1)=2, IEAL(2)=2, IEAL(3)=2, IEAL(4)=2, INAL(1)=3, INAL(2)=3, INAL(3)=3, INAL(4)=3, IMAL(1)=1, IMAL(2)=1, IMAL(3)=1, IMAL(4)=1, ZEPA(1)=2.16, ZEPA(2)=2.16, ZEPA(3)=5.52, ZEPA(4)=2.16, &END &NEMDYN TEFRCL=10800.02, NTRUN=17, &END

EXEMPLE

24/24

namelist de la configuration 1

&NAMFPD NLAT=201, NLON=251, RLATN(1)=55., RLATS(1)=35., RLONW(1)=-11., RLONE(1)=14., NFPLUX=251, NFPGUX=201, NFPZONL=8, NFPZONG=8, &END